Термична обработка (НТ) - IPPC и ISPM 15
ФЛОРЕСТА ЕООД прилага одобрените фитосанитарни мерки съгласно изискването на Стандарт 15.
Използван метод за третиране. HT(heat treat ment) - термична обработка на дървения материал в термо камери/сушилни/, при температура 560C.
Отговаряйки на международните стандарти имаме възможност да предоставим на нашите клиенти възможно най-добрите продукти,с гарантирано качество,както на регионалния,така и на международния пазар.

